Neue Geberit WC-Keramiken mit TurboFlush-Spültechnik

# Geberit iCon und Renova WCs mit verbesserter und leiserer Ausspülung

Geberit Vertriebs GmbH, Pfullendorf, Januar 2025

Geberit lanciert neue WC-Keramiken mit TurboFlush-Spültechnik in den beliebten Serien Geberit iCon und Geberit Renova. Die spezielle Innengeometrie der TurboFlush-Keramiken lenkt den Wasserstrom präzise und kraftvoll durch die Keramik. So wird eine vollständige und gründliche Flächenspülung erreicht, die den Reinigungsaufwand reduziert. Möglich macht dies eine durchdachte Innenkonstruktion: Das Wasser fließt flüsterleise seitlich in die Keramik und vollzieht eine spiralförmige Bewegung. Die leisen Spülgeräusche erhöhen insbesondere in der Nacht den Wohnkomfort. Die neuen WCs sind ab 1. April 2025 erhältlich.

Geberit iCon: elegantes, durchdachtes Design   
Die WC-Keramik der Badserie iCon in klarem, geradlinigem Design ist seitlich geschlossen, so dass keine Schrauben oder Befestigungen zu sehen sind.

|  |  |
| --- | --- |
| iCon Wand-WC mit TurboFlush Standardausladung 53 cm | weiß weiß mit KeraTect Spezialglasur weiß matt |
| iCon Wand-WC mit TurboFlush Kompaktausladung 49 cm | weiß weiß mit KeraTect Spezialglasur weiß matt |
| iCon Stand-WC mit TurboFlush Standardausladung 53 cm | weiß weiß matt |

**Geberit** **Renova: preislich attraktiv**  
Geberit ist es gelungen, die innovative TurboFlush-Spültechnik auch in die preislich attraktive Renova WC-Keramik im klassischen Design zu integrieren.

|  |  |
| --- | --- |
| Renova Wand-WC mit TurboFlush Standardausladung 54 cm | weiß weiß mit KeraTect Spezialglasur |
| Renova Stand-WC mit TurboFlush Standardausladung 54 cm | weiß weiß mit KeraTect Spezialglasur |

**Bildmaterial**

|  |  |
| --- | --- |
| Ein Bild, das Badezimmer, Geschirr, Toilettensitz, Schüssel enthält.  Automatisch generierte Beschreibung | **[Geberit\_iCon\_Wand-WC\_2025\_Freisteller.jpg]**  Geberit iCon Wand-WC mit TurboFlush-Spültechnik und seitlich geschlossener Keramik. Foto: Geberit |
| Ein Bild, das Wand, Im Haus, Toilette, Badezimmer enthält.  Automatisch generierte Beschreibung | **[Geberit\_iCon\_Wand-WC\_2025.jpg]**  Die neuen Geberit iCon Wand-WCs mit TurboFlush gibt es mit der Standard-Ausladung von 53 cm sowie in der kompakten Größe mit 49 cm Ausladung.  Foto: Geberit |
| Ein Bild, das Wand, Im Haus, Badezimmer, Installationszubehör enthält.  Automatisch generierte Beschreibung | **[Geberit\_iCon\_2025\_Ambiente\_1.jpg]**  Das neue Geberit iCon Wand-WC mit TurboFlush in kompakter Größe mit 49 cm eignet sich ideal für kleine Räume.  Foto: Geberit |
| Ein Bild, das Wand, Im Haus, Badewanne, Installationszubehör enthält.  Automatisch generierte Beschreibung | **[Geberit\_iCon\_2025\_Ambiente\_2.jpg]**  Die neuen Geberit iCon Wand-WCs mit TurboFlush überzeugt mit elegantem Design und überzeugender Spülleistung.  Foto: Geberit |
| Ein Bild, das Badezimmer, Toilettensitz, Toilette, Bidet enthält.  Automatisch generierte Beschreibung | **[Geberit\_Renova\_Wand-WC\_2025\_Freisteller.jpg]**  Preislich attraktives Geberit Renova Wand-WCs mit TurboFlush-Spültechnik. Foto: Geberit |
| Ein Bild, das Toilette, Toilettensitz, Wand, Badezimmer enthält.  Automatisch generierte Beschreibung | **[Geberit\_Renova\_Wand-WC\_2025.jpg]**  Durch umfassendes Know-how in der Hydraulik und Produktentwicklung ist es Geberit gelungen, die innovative TurboFlush-Spültechnik auch in der preislich attraktiven Geberit Renova WC-Keramik unterzubringen. Foto: Geberit |
| Ein Bild, das Wand, Im Haus, Installationszubehör, Badezimmerzubehör enthält.  Automatisch generierte Beschreibung | **[Geberit\_Renova\_Ambiente\_1.jpg]**  Das neue Geberit Renova Wand-WC mit TurboFlush integriert sich dezent ins Badezimmer.  Foto: Geberit |
| Ein Bild, das Wand, Im Haus, Badezimmer, Installationszubehör enthält.  Automatisch generierte Beschreibung | **[Geberit\_Renova\_Ambiente\_2.jpg]**  Durchgängiges Designkonzept: Die Geberit Renova WC-Keramik mit TurboFlush harmoniert mit dem neuen Renova Urinal S. Passend dazu die Betätigungsplatte Geberit Sigma40 fürs WC und die Urinalsteuerung Typ 40 für das Urinal.  Foto: Geberit |
| Ein Bild, das Toilettensitz, Badezimmer, Installationszubehör, Toilette enthält.  Automatisch generierte Beschreibung | **[Geberit\_TurboFlush\_2025.jpg]**  Durch die optimierte Wasserführung in der Geberit WC-Keramik mit TurboFlush ist die Ausspülung deutlich leiser als in der bisherigen Standard-Keramik. Die präzise, kraftvolle und kontrollierte Spülung der gesamten Innenkeramik sorgt für eine effiziente Reinigung. Foto: Geberit |

****Weitere Auskünfte erteilt:****

**AM Kommunikation**  
**König-Karl-Straße 10, 70372 Stuttgart**  
**Annibale Picicci**

**Tel. +49 (0)711 92545-12**

**Mail: presse.geberit@amkommunikation.de**

**Über Geberit**

Die weltweit tätige Geberit Gruppe ist europäischer Marktführer für Sanitärprodukte. Geberit verfügt in den meisten Ländern Europas über eine starke lokale Präsenz und kann dadurch sowohl auf dem Gebiet der Sanitärtechnik als auch im Bereich der Badezimmerkeramiken einzigartige Mehrwerte bieten. Die Fertigungskapazitäten umfassen 26 Produktionswerke, davon 4 in Übersee. Der Konzernhauptsitz befindet sich in Rapperswil-Jona in der Schweiz. Mit rund 11.000 Mitarbeitenden in rund 50 Ländern erzielte Geberit 2023 einen Nettoumsatz von CHF 3,1 Milliarden. Die Geberit Aktien sind an der SIX Swiss Exchange kotiert und seit 2012 Bestandteil des SMI (Swiss Market Index).