Ergonomisch und spülrandlos: Die neuen Geberit Renova Urinale

# Spülleistung optimiert, einfach zu installieren und rückwärtskompatibel

Geberit Vertriebs GmbH, Pfullendorf, Januar 2025

**Geberit aktualisiert sein Portfolio an Urinal Keramiken und Urinal Betätigungen: Die neuen Renova Urinale in drei unterschiedlichen Abmessungen erfüllen hohe Komfort- und Hygienestandards. Sie eignen sich für öffentliche und private Sanitärräume.** **Die Urinale überzeugen durch ihr spülrandloses Rimfree-Design, die optimierte Ausspülung bei geringer Spülmenge und das ergonomische Design für eine komfortable Nutzung. Die neuen Renova Urinale sind mit identischen Anschlussmaßen kompatibel zu den älteren Urinalen Corso, Aller oder Centaurus und ab April 2025 erhältlich. Ergänzend präsentiert Geberit auch neue Urinal-Betätigungsplatten Typ 40** **in einem eleganten Slim-Design, die ab Juli 2025 erhältlich sind – perfekt auf die ebenfalls neuen WC-Betätigungsplatten Sigma40 abgestimmt.**

Mit ihrer glatten Außenform und der ergonomischen, leicht gewölbten Innenform ermöglichen die Renova Urinale eine Positionierung des Benutzers nahe am Urinal. Die gewölbten Flanken und das schlanke Oberteil fördern eine komfortable Nutzung. Der Schnabel der Keramik geht nahtlos in die leicht gewölbte Innengeometrie über, die den Urinstrahl gezielt auf die Keramik lenkt. Das minimiert Rückspritzer und verbessert so die Hygiene.

**Spülrandloses Design**  
Die neuen Geberit Renova Urinale sind dank ihres spülrandlosen Rimfree-Designs des Innenbeckens besonders reinigungsfreundlich und trotzdem wassersparend. Sie ermöglichen eine hygienische Nutzung mit minimalem Wasserverbrauch ab 0,5 Litern pro Spülung.   
  
**Innovativer Spülverteiler**  
Der nahezu unsichtbar integrierte, patentierte Spülverteiler sorgt für eine gleichmäßige Wasserverteilung. Der Spülverteiler wird vorne in die Keramik eingeklickt und stellt sicher, dass das Wasser die gesamte Keramik gleichmäßig ausspült. Beim Auslösen der Spülung öffnet eine Klappe im Verteiler, durch die das Wasser gleichmäßig in die Keramik geleitet wird. Wenn der Wasserdruck nachlässt, schließt die Klappe wieder, wodurch ein Nachtropfen verhindert wird. Das Resultat ist eine saubere Oberfläche ohne Kalkablagerungen. Der Spülverteiler ist ohne Demontage der Keramik entnehmbar.

**Hohe Flexibilität**  
Die Renova Urinale sind in 3 Größen (S, M und L) erhältlich und eignen sich zum Austausch bestehender Geberit Keramiken. Bei der Entwicklung der neuen Renova Urinale wurde großer Wert auf Benutzerfreundlichkeit und Ergonomie gelegt. Das Modell Renova S ist auf die Anschlussmaße „Corso“ abgestimmt und alternativ als Variante mit SoftClose-Deckel erhältlich. Das Modell Renova M hat die gleichen Anschlussmaße wie das Aller Urinal. Das Renova L ist für das Maß „Centaurus“ konzipiert und unterstützt zusätzlich einen Hybrid-Betrieb. Alle neuen Renova Urinale sind optional mit einer nahezu porenfreien, extrem glatten KeraTect-Spezialglasur erhältlich.

**Einfache Montage**  
Dank des praktischen KeraFix-Befestigungssystems lassen sich alle Modelle sicher und unkompliziert montieren. Der Standard-32-mm-Anschluss sowie ein optionaler ½-Zoll-Wasseranschluss ermöglichen die Montage in unterschiedlichen Baustellen Situationen. Ein optional bestellbares Anschlussset ermöglicht den Umbau bestehender Urinal Anlagen mit einem ½ Zoll Wasseranschluss. Der dafür notwendige flexible Panzerschlauch befindet sich im Lieferumfang und kann einfach mit den neuen Renova Urinalen verbunden werden.

**Umfassender Lieferumfang**  
Alle neuen Urinale werden mit einem umfassenden Lieferumfang bereitgestellt, der die Installation vereinfacht und eine zuverlässige Inbetriebnahme ermöglicht. Der Spülverteiler, die Kerafix Befestigung sowie ein Ablaufsieb sind im Set enthalten. Für die Fertiginstallation werden außer dem Urinal-Siphon keine weiteren Bauteile benötigt. Dies erleichtert den Bestellvorgang und die Ausführung. Ein Urinal Siphon und weiteres Anschlusszubehör befinden sich im Lieferumfang der Geberit Urinal-Elemente.

**Typ 40 Urinalsteuerung: Stilvoll abgestimmt auf Sigma40 WC-Betätigungsplatten**  
Die Typ 40 Urinalsteuerungen ergänzen das Sortiment als elegante Steuerungslösung für zeitgemäße Badkonzepte. Die neuen Urinalsteuerungen werden in eleganten Farbtönen und hochwertigen Materialien angeboten. In Metall gebürstet stehen die Farbtöne Edelstahl gebürstet, messingfarben, rotgold und schwarzchrom zur Auswahl. In Metall lackiert die Farben weiß matt und schwarz matt. Alle Metallplatten verfügen zudem über eine Easy-to-clean-Oberfläche – für eine besonders einfache Reinigung. Zusätzlich werden die neuen Urinalsteuerungen in Glas, in den Tönen weiß, sandgrau, lava und schwarz angeboten. Sie sind in den Varianten Square und Round erhältlich und perfekt auf die neue WC-Betätigungsplatte Sigma40 abgestimmt. Die durchgängige Designsprache sorgt für eine harmonische Optik im Bad.

Mit 2 - 4 mm Höhe zeichnen sich die Typ 40 Urinal Betätigungen durch minimalistisches Design aus, sie wirken dadurch leicht und edel. Die Platten sind wahlweise mit manueller oder berührungsloser Infrarot-Auslösung erhältlich. Ihr praktischer Befestigungsrahmen erleichtert die Montage. Ein innovativer Befestigungsmechanismus, der mit einem Schraubenzieher entriegelt wird, reduziert die unbefugte Demontage der Platten. Die neuen Geberit Typ 40 Urinalsteuerungen sind ab Juli 2025 verfügbar.

**Bildmaterial**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **[Geberit\_Renova-Urinale.jpg]**  Die neuen Geberit Renova Urinale von links nach rechts: S (mit und ohne Deckel), M und L. Spülrandloses Design und innovative Technik für hohe Hygiene und flexible Einsatzmöglichkeiten – ideal für private und öffentliche Sanitärbereiche.  Foto: Geberit |
| Ein Bild, das Installationszubehör, Badezimmer, Toilettensitz, Wand enthält.  Automatisch generierte Beschreibung | **[Geberit\_Renova-Urinale\_S.jpg]**  Bei der Entwicklung der neuen Renova Urinale wurde großer Wert auf Benutzerfreundlichkeit und Ergonomie gelegt. Foto: Geberit |
| Ein Bild, das Person, Installationszubehör, Toilette, Im Haus enthält.  Automatisch generierte Beschreibung | **[Geberit\_Renova-Urinale\_Kerafix.jpg]**  Die neuen Renova Urinale können mit der bewährten Fixierung (Kerafix) schnell und einfach montiert werden. Foto: Geberit |
|  | **[Geberit\_Renova-Urinale\_S-mit-Deckel.jpg]**  Das neue Renova S Urinal, mit identischen Anschlussmaßen wie das Modell Corso, ist auch mit SoftClose-Deckel erhältlich. Foto: Geberit |
| Ein Bild, das Badezimmer, Henkelbecher, Geschirr, Toilette enthält.  Automatisch generierte Beschreibung | **[Geberit\_Renova-Urinale\_M.jpg]**  Das neue Renova M Urinal überzeugt durch sein ergonomisches Design für besonders komfortable Nutzung. Foto: Geberit |
| Ein Bild, das Im Haus, Wand, Badezimmer, Installationszubehör enthält.  Automatisch generierte Beschreibung | **[Geberit\_Renova-Urinale\_Milieu.jpg]**  Die neuen Urinale und Betätigungsplatten fügen sich nahtlos in die durchgängige Designsprache ein und sorgen für eine harmonische Optik im Bad Foto: Geberit |
|  | **[Geberit\_Renova-Urinale\_L.jpg]**  Das neue Renova L Urinal mit identischen Anschlussmaßen wie das Modell Centaurus, bietet hohe Flexibilität und einen Hybrid-Betrieb für optimale Leistung. Foto: Geberit |
|  | **[Geberit\_Spülverteiler.jpg]**  Der patentierte Spülverteiler sorgt für eine gleichmäßige Wasserverteilung und eine effiziente, hygienische Spülung. Foto: Geberit |
|  | **[Geberit\_Spülverteiler\_2.jpg]**  Nahezu unsichtbar integriert: Der Spülverteiler von Geberit ermöglicht effiziente Spülungen und ist ganz einfach ohne Demontage der Keramik entnehmbar. Foto: Geberit |
|  | **[Geberit\_Typ40\_round.jpg]**  Geberit Urinalsteuerung Typ 40 Round mit manueller Spülauslösung im Farbton Edelstahl gebürstet. Foto: Geberit |
|  | **[Geberit\_Typ40\_round\_IR.jpg]**  Geberit Urinalsteuerung Typ 40 Round mit berührungsloser Infrarot-Spülauslösung im Farbton Edelstahl gebürstet. Foto: Geberit |
|  | **[Geberit\_Typ40\_square.jpg]**  Geberit Urinalsteuerung Typ 40 Square mit manueller Spülauslösung in Metall gebürstet in der Farbe rotgold.  Foto: Geberit |
|  | **[Geberit\_Typ40\_square\_IR.jpg]**  Geberit Urinalsteuerung Typ 40 Square mit berührungsloser Infrarot-Spülauslösung in Metall gebürstet in der Farbe rotgold.  Foto: Geberit |
|  | **[Geberit\_Sigma40\_Vielfalt.jpg]**  Die neue Betätigungsplatte Sigma40 von Geberit überzeugt mit ihrem minimalistischen Design und hochwertigen Materialien in eleganten Farbtönen. Die Urinalsteuerungen Typ 40 sind perfekt darauf abgestimmt und sorgen so für eine harmonische Gestaltung im Bad. Foto: Geberit |
|  | **[Geberit\_Typ40.jpg]**  Die Typ 40 Urinalsteuerungen ergänzen das Sortiment als elegante Steuerungslösung für zeitgemäße Badkonzepte und werden in eleganten Farbtönen und hochwertigen Materialien angeboten. Foto: Geberit |
|  | **[Geberit\_Overview.jpg]**  Für stilvolle Harmonie im Bad: Die Urinalsteuerungen Typ 40 und die WC-Betätigungsplatten Sigma40 von Geberit ermöglichen ein durchgehendes Design im Bad – perfekt aufeinander abgestimmt.  Foto: Geberit |

**Weitere Auskünfte erteilt:**

AM Kommunikation  
König-Karl-Straße 10, 70372 Stuttgart  
Annibale Picicci  
Tel. +49 (0)711 92545-12

Mail: [presse.geberit@amkommunikation.de](mailto:presse.geberit@amkommunikation.de)

**Über Geberit**

Die weltweit tätige Geberit Gruppe ist europäischer Marktführer für Sanitärprodukte. Geberit verfügt in den meisten Ländern Europas über eine starke lokale Präsenz und kann dadurch sowohl auf dem Gebiet der Sanitärtechnik als auch im Bereich der Badezimmerkeramiken einzigartige Mehrwerte bieten. Die Fertigungskapazitäten umfassen 26 Produktionswerke, davon 4 in Übersee. Der Konzernhauptsitz befindet sich in Rapperswil-Jona in der Schweiz. Mit rund 11.000 Mitarbeitenden in rund 50 Ländern erzielte Geberit 2023 einen Nettoumsatz von CHF 3,1 Milliarden. Die Geberit Aktien sind an der SIX Swiss Exchange kotiert und seit 2012 Bestandteil des SMI (Swiss Market Index).