**Geberit erweitert Duschrinnen-Sortiment CleanLine   
Schlankes Design: Neue** CleanLine30in vier Längen und zwei Farben

Geberit Vertriebs GmbH, Pfullendorf, Januar 2026

**Geberit ergänzt das Duschrinnen-Sortiment der Serie CleanLine um das neue Modell Geberit CleanLine30. Ab dem 1. April 2026 ist die neue Duschrinne aus hochwertigem Edelstahl in** **vier Längen und zwei Farben – Edelstahl gebürstet und Schwarz – erhältlich. Damit ermöglicht Geberit Architekten und Interior Designern noch mehr Flexibilität bei der Gestaltung bodenebener Duschflächen. Die CleanLine30 lässt sich wahlweise wandbündig oder frei im Raum montieren. Sie überzeugt durch ein schlankes Design, eine einfache Reinigung und eine besonders schnelle Installation.**

Der Duschbereich ist heute weit mehr als ein funktionaler Ort. Er prägt den Charakter des gesamten Badezimmers mit. Bodenebene Duschen sorgen für einen komfortablen, schwellenlosen Übergang zwischen den Bereichen und gelten inzwischen als Standard. Bauherren, die eine geflieste Duschfläche wünschen, finden in der Geberit CleanLine30 Duschrinne eine Lösung, die Architekten und Interior Designer flexibel in unterschiedlichste Gestaltungskonzepte integrieren können.

**Schlankes, funktionales Design**Mit einer Breite von nur 43 mm und ihrer weichen, abgerundeten Formensprache fügt sich die neue CleanLine30 Duschrinne harmonisch in jede Duschfläche ein. Sie verleiht dem Duschplatz ein modernes, großzügiges Erscheinungsbild. Der hochwertige Edelstahl (1.4404) sorgt für Langlebigkeit und eine hohe Materialbeständigkeit bei der Nutzung. Die Duschrinne ist vollständig glatt ausgeführt. Dadurch wirkt sie besonders elegant und ist leicht zu reinigen. Erhältlich in gebürstetem Edelstahl sowie in Schwarz, fügt sie sich in eine Vielzahl von Badstilen ein. Die vier verfügbaren Längenvarianten 900 mm, 1100 mm, 1300 mm und 1600 mm, können individuell gekürzt werden, sodass sich die CleanLine30 ideal an die jeweilige Einbausituation anpassen lässt.

**Noch einfacher zu reinigen dank praktischer Kippfunktion**Neben ihrem eleganten Design überzeugt die CleanLine30 im Alltag durch ihre durchdachte Funktionalität. Das glatte Abdeckprofil reduziert Ablagerungen und lässt sich dank des praktischen Kippmechanismus mit nur einem Fingertipp öffnen, reinigen und wieder einsetzen. Der vormontierte Kammeinsatz fängt Haare und Schmutz zuverlässig auf. Zusammen sorgen Abdeckprofil, Kippmechanismus und Kammeinsatz für eine mühelose Reinigung und dauerhafte Hygiene. Die schwarze Variante der CleanLine30 ist zusätzlich mit einer hochwertigen PVD-Beschichtung versehen, die die Oberfläche besonders langlebig und pflegeleicht macht.

**Flexibler, schneller und sicherer Einbau**  
Der frei positionierbare Grundkörper sowie das kürzbare Rinnenprofil der CleanLine30 ermöglichen eine passgenaue Installation selbst in unterschiedlichsten Bausituationen. Zwei Siphonvarianten – 50 mm für Neubauten und 30 mm für Renovierungen – bieten flexible Einbaumöglichkeiten. Durch die unabhängige Drehbarkeit von Siphon und Grundkörper lassen sich alle CleanLine Duschrinnen schnell und leicht in den Fußbodenaufbau integrieren. Das oben liegende Rinnenprofil und der strömungsoptimierte Siphon unterstützen eine hohe Selbstreinigung und eine zuverlässige Ablaufleistung. Der strömungsoptimierte Einlauftrichter leitet das Wasser schnell und zuverlässig ab – für ein sauberes und sicheres Duscherlebnis.

**Neue Namensgebung im Duschbereich**  
Geberit setzt 2026 bei Duschplatzlösungen ein neues durchgehendes Namenskonzept um: CleanLine steht für Duschrinnen, CleanFloor für bodenebene Duschflächen, CleanWall für Wandabläufe und CleanPoint für Punktabläufe. Die ganzheitliche Namenssystematik soll sicherstellen, dass Produkte auf den ersten Blick ihrer Funktion und Position im Bad zugeordnet werden können.

**Bildmaterial**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **[Geberit\_PM\_CleanLine30\_Milieu.jpg]**  Die neue Duschrinne CleanLine30 aus hochwertigem Edelstahl in vier Längen und zwei Farben ermöglicht Architekten und Interior Designern noch mehr Flexibilität bei der Gestaltung bodenebener Duschflächen. Foto: Geberit |
|  | **[Geberit\_PM\_CleanLine30\_Edelstahl.jpg]**  Die Geberit Duschrinne CleanLine30 in Edelstahl gebürstet verbindet Funktionalität und Hygiene mit einem minimalistischen Design.  Foto: Geberit |
| Ein Bild, das Screenshot, Materialeigenschaft, Boden, Im Haus enthält.  KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein. | **[Geberit\_PM\_CleanLine30\_Edelstahl\_2.jpg]**  Das glatte Edelstahlprofil der Geberit CleanLine30 Duschrinne wirkt elegant und modern. Foto: Geberit |
| Ein Bild, das Screenshot, Materialeigenschaft, Boden, Im Haus enthält.  KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein. | **[Geberit\_PM\_CleanLine30\_Edelstahl\_3.jpg]**  Die Geberit CleanLine30 Duschrinne lässt sich bündig an der Wand montieren. Foto: Geberit |
|  | **[Geberit\_PM\_CleanLine30\_Schwarz.jpg]**  Erhältlich in gebürstetem Edelstahl sowie in Schwarz, wie hier abgebildet, bietet die neue Geberit CleanLine30 Duschrinne vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten für unterschiedliche Badstile. Foto: Geberit |
| Ein Bild, das Wand, Im Haus, Putz, Marmor enthält.  KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein. | **[Geberit\_PM\_CleanLine30\_bodeneben.jpg]**  Bodenebene Duschen mit Duschrinne sind besonders gefragt, da sie nahtlose Übergänge und barrierefreien Komfort bieten. Foto: Geberit |
| Ein Bild, das Im Haus, Wand, Badezimmer, Inneneinrichtung enthält.  KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein. | **[Geberit\_PM\_CleanLine30\_Edelstahl\_Milieu\_1.jpg]**  Die CleanLine30 ist ideal für geflieste Duschbereiche in Neubauten oder Renovierungen. Foto: Geberit |
| Ein Bild, das Im Haus, Wand, Badezimmer, Inneneinrichtung enthält.  KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein. | **[Geberit\_PM\_CleanLine30\_Edelstahl\_Milieu\_2.jpg]**  Auch wandbündig fügt sich die Geberit CleanLine30 Duschrinne dezent in den gefliesten Duschbereich. Foto: Geberit |
|  | **[Geberit\_PM\_CleanLine30\_Kippmechanismus.jpg]**  Der Ablauf lässt sich mit einem praktischen Kippmechanismus mühelos mit einem Fingertipp öffnen. Foto: Geberit |
|  | **[Geberit\_PM\_CleanLine30\_Kammeinsatz.jpg]**  Ein entnehmbarer Kammeinsatz fängt Schmutz und Haare auf und sorgt für eine besonders reinigungsfreundliche Duschrinne. Foto: Geberit |
|  | **[Geberit\_PM\_CleanLine30\_Dichtvlies\_Ablauf.jpg]**  Der strömungsoptimierte Einlauftrichter sorgt für eine optimale Ablaufleistung. Foto: Geberit |

**Weitere Auskünfte erteilt:**

**AM Kommunikation**  
**König-Karl-Straße 10, 70372 Stuttgart**  
**Annibale Picicci**

**Tel. +49 (0)711 92545-12**

**Mail: presse.geberit@amkommunikation.de**

****Über Geberit****

Die weltweit tätige Geberit Gruppe ist europäische Marktführerin für Sanitärprodukte und feierte im Jahr 2024 ihr 150-jähriges Bestehen. Geberit verfügt in den meisten Ländern Europas über eine starke lokale Präsenz und kann sowohl auf dem Gebiet der Sanitärtechnik als auch im Bereich der Badezimmerkeramiken einzigartige Mehrwerte bieten. Die Fertigungskapazitäten umfassen 26 Produktionswerke, davon 4 in Übersee. Der Konzernhauptsitz befindet sich in Rapperswil-Jona in der Schweiz. Mit rund 11.000 Mitarbeitenden in über 50 Ländern erzielte Geberit 2024 einen Nettoumsatz von CHF 3,1 Milliarden. Die Geberit Aktien sind an der SIX Swiss Exchange kotiert und seit 2012 Bestandteil des SMI (Swiss Market Index).